EXP-5:Light System

(Controlled by smartphone)

void setup()

|  |
| --- |
| { |
| pinMode(11,INPUT); |
| pinMode(10,OUTPUT);  }  void loop()  { |
| int reading = digitalRead(11); |
| if(reading==HIGH) |
| { |
| digitalWrite(10,HIGH) |
| } |
| else{ |
| digitalWrite(10,LOW); |
| }} |